电流 current

频率偏差 Frequency deviation

三相不平衡度 Three phase unbalance

负序电流 The negative sequence current

温度 temperature

谐波 harmonic

暂态波形 Transient waveform

电压 voltage

偏差 deviation x100

波动 fluctuation x100

闪变 flicker

三相不平衡度 x100

谐波(fft\_harmonicX\_output[1:49]) x10000

暂态波形(暂升暂降sag swell) x100

有功功率

电压有效值 effective voltage value x100

电流有效值 effective current value

相位差 phase difference x100

传感点编号 16bit